**ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ**

1. Общие положения
   1. Данные требования к участнику закупки (далее – участник) в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии являются обязательными в случаях, когда предметом закупки является:

– выполнение работ, оказание услуг в интересах и на объектах Общества (в том числе производственных и опасных производственных объектах (ОПО), лицензионных участках, административных зданиях Общества;

– оказание услуг по перевозке работников, имущества (грузов) в интересах Общества.

* 1. Участник должен соблюдать в применимых случаях требования Трудового кодекса Российской Федерации, федеральных законов от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
  2. Участник должен располагать необходимыми трудовыми ресурсами, техническими и технологическими возможностями по безопасному выполнению работ и контролю их качества согласно требованиям охраны труда, промышленной безопасности и экологии, установленным законодательством Российской Федерации.

1. Общие (минимальные) требования в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии
   1. Участник обеспечивает проведение предварительных (при трудоустройстве) и обязательных периодических медицинских осмотров (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации).
   2. Все работники участника, а также лица, ответственные за пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа, планируемые к направлению на объекты Общества для выполнения работ (оказания услуг), обучены по соответствующей программе пожарно-технического минимума (п.п.3, 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме").
   3. Все планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) работники, в том числе руководители участника, прошли обучение требованиям охраны труда (далее - ОТ) (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации, п.3.1, 3.7, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29).
2. Дополнительные требования в области охраны труда, пожарной безопасности и экологии при выполнении работ, оказании услуг производственного характера, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением
   1. Работники участника имеют удостоверения, подтверждающие соответствие квалификации работников рабочих профессий, планируемых к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг), виду планируемой к выполнению работы (оказанию услуги).
   2. Участником разработаны и утверждены инструкции по охране труда (ст.212, Трудового кодекса Российской Федерации).
   3. Участником проводятся вводный, первичный инструктажи на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. (п.2.1.2, 2.1.3 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29).
   4. Работники участника, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг), обеспечены спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства для работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также для работ, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением (ст.212 Трудового кодекса Российской Федерации).
   5. Работники рабочих профессий участника ежегодно проходят обучение оказанию первой помощи пострадавшим (п. 2.2.4, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).
3. **Дополнительные требования при выполнении работ повышенной опасности**
   1. Участником закупки организован порядок выполнения работ повышенной опасности с учетом выполнения вида работ (оказания услуг), определенных закупкой (п.1.3.,2.5 "ПОТ РО 14000-005-98. Положение. Работы с повышенной опасностью. Организация проведения" (утв. Минэкономики РФ 19.02.1998).
   2. Работники участника, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы, обучены по соответствующей программе пожарно-технического минимума (п.36 Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утв. Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 № 645).
   3. Мобильные подъемные сооружения (грузоподъемные краны на пневмо- или гусеничном ходу, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы, подъемники и вышки, краны-экскаваторы) участника оборудованы исправными/работоспособными датчиками приближения к линиям электропередач (ЛЭП). Отбор мощности для собственного передвижения и работы механизмов перечисленных ПС осуществляется от собственного источника энергии (п.265 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности").
4. **Дополнительные требования при выполнении работ на опасных производственных объектах Заказчика (ОПО)**
   1. Следующие работники участника имеют опыт выполнения работ (оказания услуг) на опасном производственном объекте, продолжительностью не менее 3-х лет:

- руководитель участника и/или первый заместитель руководителя участника - главный инженер;

- руководители, специалисты, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) (п.9, Постановления Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 (ред. от 28.02.2018) "Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте").

* 1. Работники рабочих профессий участника имеют опыт выполнения работ (оказания услуг) на опасном производственном объекте, продолжительностью не менее одного года.
  2. Специалисты (должностные лица) участника, планируемые к направлению в Общество для выполнения работ (оказания услуг) на объекте, поднадзорном Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, обучены в специализированных учебных заведениях и аттестованы по вопросам промышленной безопасности в объеме, соответствующем предмету закупки (п.2,10 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-19-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору").
  3. Работники участника (рабочие основных профессий) успешно прошли проверку знаний в области безопасности в объеме квалификационных требований, а также в объеме требований производственных инструкций и/или инструкций для данной профессии (п.4, 26 Положения об организации обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-20-2007, утв. Приказом Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору").

1. **Дополнительные требования при выполнении работ с применением транспортных средств (ТС)**
   1. Посадочные места в легковых, грузовых транспортных средствах и автобусах, предназначенных для перевозки пассажиров, включая водительское место, оснащены «трёхточечными» ремнями безопасности, имеющими механизм автоматического втягивания и аварийные стопорные механизмы. Автобусы категории М3, спецтехника, трактора и вилочные погрузчики оборудованы двухточечными ремнями безопасности (если конструкция данных транспортных средств не позволяет установить "трехточечные" ремни безопасности) (п.п.3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 Приложения N 4 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"; п.7.9, Приложения к Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 "О Правилах дорожного движения").
   2. Проводится предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей медицинским работником, имеющим сертификат и удостоверение на данный вид деятельности или договор с медицинским учреждением, имеющим соответствующую лицензию (п.п.1,3,4 ст. 23, Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"; ст. 69. Федерального закона от 21 .11.2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; Постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291"О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"", Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 15 декабря 2014 г. N 835н г. Москва "Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров")).
   3. Участник имеет на праве собственности, ином вещном праве или аренды (пользования) транспортные средства (легковые и грузовые автомобили, автобусы и специальную технику, кроме гусеничной техники и дорожно-строительных машин), оборудованные техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортных средств, о режиме труда и отдыха водителей транспортных средств (п.1, ст. 20, Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").
   4. Наличие аттестованных ответственных лиц за организацию безопасности дорожного движения (Приказ №287 от 28.09.2015 Министерства транспорта РФ «Об утверждении Профессиональных и квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом»
   5. Участник организует проведение и учет технического обслуживания ТО-1, ТО-2 (технического обслуживания №1 и №2) и СО (сезонного технического обслуживания) автомобильного транспорта и ремонта транспортных средств (Приказ Минтранса РФ от 15.01.2014 №7 "Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации"; п.п.2.4-2.6., 2.8., Приложение 5, Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, Приказ Минтранса РСФСР от 20.09.1984 г.; п.43, Правил технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта, Приказ Минтранса РСФСР от 09.12.1970 г. № 19).